**Здания для проживания людей.**

**Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах лоджиях.**

**Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.**

**Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».**

**У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещаются предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».**

**При использовании бытовых газовых приборов запрещается:**

**а) эксплуатация бытовых газов приборов при участке газа;**

**б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;**

**в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.**